**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

# Nazwa i adres Zamawiającego:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa

e-mail: [przemysl@termika.pgnig.pl](mailto:przemysl@termika.pgnig.pl)

# Określenie trybu postępowania:

Postępowanie Zakupowe prowadzone jest w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie udzielania zamówień w Grupie Kapitałowej PGNiG TERMIKA z 8 czerwca 2022 r. (dalej jako „**Regulamin**”) i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. poz. 1360; dalej jako „**KC**”), w trybie **przetargu nieograniczonego**. Wyłączone jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1791).

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w Postępowaniu Zakupowym są poufne i nie mogą być ujawnione bez pisemnej zgody Zamawiającego.

# Nazwa postępowania:

„Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego 275 kVA dla Ciepłowni Zasanie”.

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego 275 kVA (zwanego dalej „Urządzeniem”) dla Ciepłowni Zasanie w Przemyślu.

### Przedstawienie dwóch wariantów cenowych montażu Urządzenia z posadowieniem i bez posadowienia.

## Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

### Transport, dostawę Urządzenia oraz przeszkolenie użytkowników

### Podłączenie Urządzenia wraz z systemem umożliwiającym automatyczne wejście w pracę w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

### Uruchomienie Urządzenia. Wykonawca zapewni 100% zalanie płynami eksploatacyjnym i olejem napędowym.

### Przygotowanie dokumentacji technicznej rezerwowego zasilania celem

uzgodnień z Zakładem Energetycznym.

### Gwarancję na Urządzenia oraz podłączenie na okres 24 miesięcy.

## Szczegółowe parametry jakie powinno spełniać urządzenie:

### Częstotliwość - (Hz) 50

### Napięcie - (V) 400/230 V.

### Moc nominalna - (kVA) 200kW/200000W/250KVA

### Moc maksymalna - (kVA)220kW/220000W/275KVA

### System kontroli - AVR pełna stabilizacja napięcia

### Prąd znamionowy - 365 A

### Typ zabudowy kontener, wyciszony na ramie ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa – przystosowany do pracy na zewnątrz w miejscu określonym przez zamawiającego.

### 4.3.9 Zbiornik paliwa o standardowej pojemności.

## Parametry z pkt. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 i 4.3.6 mogą być wyższe do 10 %.

## Urządzenie powinno być skonfigurowane z komponentów, do których części zamienne są dostępne na rynku polskim.

## Komponenty Urządzenia oraz Urządzenie powinno być dopuszczone do użytku na rynku europejskim oraz posiadać odpowiednie oznaczenie.

## Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni przeglądy i naprawy urządzeń wraz z materiałami na własny koszt. W okresie trwania gwarancji, zapewni obsługę serwisową w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika.

## Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.

## Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji odbiorowej jest po stronie wykonawcy robót.

Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności:

1. Opis techniczny wykonanych prac

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

-schemat podłączenia agregatu do rozdzielnicy,

-schemat elektryczny zmodernizowanej rozdzielnicy

1. Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych (sprawdzenia stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) wraz ze świadectwami kwalifikacyjnymi osób wykonujących pomiary.

# Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych:

## Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

# Termin wykonania zamówienia:

## 90 dni od daty podpisania umowy

# Informację o możliwości składania ofert wariantowych lub ofert częściowych:

## Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, w tym informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków oraz umożliwienia oceny ofert:

## O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełnią warunki określone w pkt 6 Instrukcji dla Wykonawców:

# Miejsce i termin składania ofert:

## Zgodny z informacją podaną w Instrukcji dla Wykonawców.

# Informację czy otwarcie ofert jest jawne, a w przypadku jawności miejsce i termin otwarcia ofert:

## Otwarcie ofert nie jest jawne.

# Termin związania ofertą:

## Zgodny z informacją podaną w Instrukcji dla Wykonawców.

# Informację na temat wysokości i formy wadium, zasad jego zwrotu i przyczyn utraty wadium przez Wykonawcę, jeśli wadium jest wymagane:

## Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

# Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia wykonania umowy, jeżeli jest wymagane, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych - należy podać kwotę zabezpieczenia dla poszczególnych części zamówienia:

## Zamawiający nie wymaga wnoszenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy

# Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | ozn. | nazwa kryterium | waga | maksymalna liczba punktów w kryterium |
| 1 | Kc | cena netto | 100% | 100 |

## Liczba punktów dla każdej oferty na podstawie przyjętych kryteriów zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

**Kx = Kc**

gdzie:

Kx – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę „x”;

Kc – liczba uzyskanych punktów przez ofertę „x” za kryterium *Cena netto,*

## Liczbę punktów uzyskanych przez Oferenta w kryterium *Cena netto*:

**Kc = x 100 pkt**

gdzie:

Kc – liczba punktów uzyskanych przez Oferenta;

Cmin – najniższa cena netto nieodrzuconej oferty;

Cx – cena netto oferty „x” za usługę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

# Informację o zamiarze zawarcia Umowy ramowej:

## Niniejsze postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej

# Informację czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji lub aukcji elektronicznej (wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna):

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

# Informację o dopuszczeniu ewentualnych podwykonawców i wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

## Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o wykonaniu zlecenia przez Podwykonawcę oraz uzyskać na takie działanie pisemną zgodę Zamawiającego.

# Informację o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeżeli dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną, a także nazwiska osób upoważnionych do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami oraz zastrzeżenie obowiązku potwierdzania przez Wykonawcę faktu otrzymania faksem bądź drogą elektroniczną wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji wysyłanych przez Zamawiającego:

## Zgodny z informacją podaną w Instrukcji dla Wykonawców.

# Zastrzeżenie o możliwości składania przez Wykonawców dokumentów w języku obcym:

Zgodny z informacją podaną w Instrukcji dla Wykonawców.

# Istotne postanowienia umowy albo wzór umowy:

## Wykonawca w umowie zobowiąże się do:

### Dostawy urządzenia wraz z transportem i podłączeniem,

### Ubezpieczenia swoich pracowników wykonujących podłączenie urządzenia,

### Poniesie całą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Zamawiającego na etapie instalowania urządzenia.

20.1.4. Zagospodarowanie odpadów.

# Zastrzeżenie możliwości zmiany lub odwołania warunków zawartych w SIWZ:

## Zamawiające zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w SIWZ w wypadku powstania ważnej przyczyny.

# Ewentualne dodatkowe zastrzeżenia:

## Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania, na każdym jego etapie, na warunkach opisanych w Regulaminie udzielania zamówień w GK PGNiG TERMIKA.